|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя | |
| 1 | Детский игровой комплекс |  | |
| Внешние размеры (в статичном положении) | |
| Длина, ±20 мм | 1067 |
| Ширина, ±20 мм | 936 |
| Высота, ±20 мм | 650 |
| Комплектация | |
| Панель с накладками, шт. | 6 |
| уголок прямой 430, шт. | 6 |
| уголок тупоугольный 430, шт. | 3 |
| Грунтозацеп, шт. | 3 |
| Крыша, шт. | 1 |
| Изделие должно представлять собой устойчивую конструкцию, обеспечивающую безопасные условия для занятий на открытом воздухе.  Конструкция должна обладать высокой ударопрочностью и виброустойчивостью. Во избежание травм и застревания одежды и частей тела, конструкция должна быть разработана по требованиям ГОСТ Р 52169 -2012.  Изделие должно крепится методом бетонирования грунтозацепов. Изделие должно быть антивандальным. Допускается крепление анкерное.  Конструкция изделия должна быть без выступов и заусенцев, углы и края закруглены. Минимальный радиус закругления не менее 3 мм.  Выступающие части болтовых соединений должны быть защищены пластиковыми заглушками либо иным способом, соответствующим требованиям ГОСТ Р 52169-2012.  Все металлические части конструкции должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях, что предотвращает металл от коррозии.  Все фанерные элементы должны быть покрашены акриловой влагостойкой краской. | |
|  |  | Панель с накладками | |
|  |  | Панель с накладками должна быть изготовлена из фанеры ФСФ влагостойкой, толщина фанеры 18 мм. Фанерная панель покрыта влагостойкой акриловой краской.  Конструктивно представляет собой прямоугольную панель габаритами 529х600 мм с прямоугольным отверстием в панели размерами 400х320 мм с радиусами закругления по углам отверстия 50 мм.  В панели имеются отверстия в количестве 8 шт (по 2 отверстия около каждого угла, расположенные в определенном порядке) для крепления уголков или грунтозацепов.  На торцах отверстия панели, установлены пластиковые накладки для защиты от механических воздействий. Накладки установлены таким образом, чтобы при установке панели в комплексе они находились на нижнем торце отверстия панели (на одном нижнем торце панели установлена одна накладка по центру).  Накладка представляет собой пластиковую деталь, которая выполнена в виде охватывающей фанерную панель накладки, габариты 110х36х30 мм. | |
|  |  | Уголок прямой 430 | |
|  |  | Уголок прямой 430 мм конструктивно представляет собой деталь, изготовленную из листа стального толщиной 2,5 мм, которая согнута по длинной стороне под углом 90 градусов. После гибки уголок имеет габариты 430 х50х50 мм. Имеются 4 отверстия по два с каждого края на определенном расстоянии для крепления к фанерным панелям. | |
|  |  | Уголок тупоугольный 430 | |
|  |  | Уголок тупоугольный 430 мм конструктивно представляет собой деталь, изготовленную из листа стального толщиной 2,5 мм, которая согнута по длинной стороне под углом 120 градусов. После гибки уголок имеет габариты 430 х50х50 мм (полки уголка 50 мм). Имеются 4 отверстия по два с каждого края на определенном расстоянии для крепления к фанерным панелям. | |
|  |  | Грунтозацеп | |
|  |  | Грунтозацеп конструктивно представляет собой деталь, изготовленную из листа стального толщиной 2,5 мм, которая согнута по длинной стороне под углом 120 градусов. После гибки уголок имеет габариты 1150 х50х50 мм (полки уголка 50 мм). Имеются 4 отверстия на определенном расстоянии для крепления к фанерным панелям. С края грунтозацепа, который будет установлен в бетонируемой части имеется отгиб, для обеспечения прочной установки в бетонном фундаменте. С верхнего края уголка имеются имеются радиусы скругления 30 мм. | |
|  |  | Крыша | |
|  |  | Крыша должна быть изготовления из фанеры ФОФ влагостойкой, толщина фанеры 18 мм. Фанерная крыша по периметрам среза покрыта влагостойкой акриловой краской. Одна сторона крыши, которая будет располагаться сверху, имеет покрытие с шероховатостью, для обеспечения нескользящего износостойкого покрытия игрового комплекса.  Конструктивно представляет собой шестиугольную панель габаритами 1038х900 мм с шестиугольным отверстием в панели размерами 595х685 мм.  В панели имеются отверстия в количестве 12 шт (по 2 отверстия около каждого угла, расположенные в определенном порядке) для крепления уголков или грунтозацепов. | |