|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя |
| 1 | Детский игровой комплекс |   |
| Внешние размеры |
| Длина, ±20 мм  | 1450 |
| Ширина, ±20 мм | 1090 |
| Высота, ±20 мм | 950 |
| Комплектация |
| Грунтозацеп фанеры, шт. | 2 |
| уголок прямой 430, шт. | 2 |
| уголок прямой 830, шт. | 2 |
| Грунтозацеп, шт | 4 |
| Панель боковая малая, шт. | 2 |
| Панель с круглым отверстием, шт. | 2 |
| Полукольцо, шт. | 4 |
| Площадка, шт. | 1 |
| Накладка, шт. | 4 |
| Заглушка угловая, шт. | 4 |
| Изделие должно представлять собой устойчивую конструкцию, обеспечивающую безопасные условия для занятий на открытом воздухе.Конструкция должна обладать высокой ударопрочностью и виброустойчивостью. Во избежание травм и застревания одежды и частей тела, конструкция должна быть разработана по требованиям ГОСТ Р 52169 -2012. Изделие должно методом бетонирования грунтозацепов. Изделие должно быть антивандальным.Конструкция изделия должна быть без выступов и заусенцев, углы и края закруглены. Минимальный радиус закругления не менее 3 мм.Выступающие части болтовых соединений должны быть защищены пластиковыми заглушками либо должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52169-2012.Все металлические части конструкции должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях, что предотвращает металл от коррозии. |
|  |  | Панель боковая малая |
|  |  | Панель должна быть изготовления из фанеры ФСФ влагостойкой, толщина фанеры 18 мм. Фанерная панель покрыта влагостойкой акриловой краской. Конструктивно представляет собой прямоугольную панель габаритами 1050х882 мм. В панели имеются вырезы треугольные вырезы для упора ногами в количестве 6 штук. Вырезы расположены в шахматном порядке вертикально.Панель имеет скошенные углы в верхней части.На торцах отверстия панели, установлены пластиковые накладки для защиты от механических воздействий. Накладки установлены таким образом, чтобы при установке панели в комплексе они находились на нижнем торце отверстия панели (на одном нижнем торце панели установлена одна накладка по центру).Накладка представляет собой пластиковую деталь, которая выполнена в виде охватывающей фанерную панель накладки, габариты 110х36х30 мм.  |
|  |  | Панель с круглым отверстием |
|  |  | Панель должна быть изготовления из фанеры ФСФ влагостойкой, толщина фанеры 18 мм. Фанерная панель покрыта влагостойкой акриловой краской. Конструктивно представляет собой прямоугольную панель габаритами 1414х882 мм. В панели имеются:- круглое отверстие диаметром 590 мм по центру панели- два обрамляющих выреза с одной стороны. Вырезы имеют габариты 300х300 мм и имеют скошенный угол, который обрамляет отверстие по центру панели. - с другой стороны зеркально вырезам установлены две накладки на панели. Накладки по форме выполнены в виде вырезов и так же обрамляющей стороной установлены к отверстию.- вокруг отверстия установлены два пластиковых полукольца сверху и снизу отверстия с наружной стороны. Полукольца толщиной 20 мм и радиусами 350 мм наружным и 253 мм внутренним.На торцах отверстия панели, установлены пластиковые накладки для защиты от механических воздействий. Накладки установлены таким образом, чтобы при установке панели в комплексе они находились на нижнем торце отверстия панели (на одном нижнем торце панели установлена одна накладка по центру).Накладка представляет собой пластиковую деталь, которая выполнена в виде охватывающей фанерную панель накладки, габариты 110х36х30 мм.  |
|  |  | Уголок прямой 430 |
|  |  | Уголок прямой 430 мм конструктивно представляет собой деталь, изготовленную из листа стального толщиной 2,5 мм, которая согнута по длинной стороне под углом 90 градусов. После гибки уголок имеет габариты 430 х50х50 мм. Имеются 4 отверстия по два с каждого края на определенном расстоянии для крепления к фанерным панелям. |
|  |  | Уголок прямой 830 |
|  |  | Уголок прямой 830 мм конструктивно представляет собой деталь, изготовленную из листа стального толщиной 2,5 мм, которая согнута по длинной стороне под углом 90 градусов. После гибки уголок имеет габариты 830 х50х50 мм. Имеются 6 отверстия по два с каждого края на определенном расстоянии для крепления к фанерным панелям и 2 по центру. |
|  |  | Грунтозацеп |
|  |  | Грунтозацеп конструктивно представляет собой деталь, изготовленную из листа стального толщиной 2,5 мм, которая согнута по длинной стороне под углом 120 градусов. После гибки уголок имеет габариты 1150 х50х50 мм (полки уголка 50 мм). Имеются 4 отверстия на определенном расстоянии для крепления к фанерным панелям. С края грунтозацепа, который будет установлен в бетонируемой части имеется отгиб, для обеспечения прочной установки в бетонном фундаменте. С верхнего края уголка имеются имеются радиусы скругления 30 мм.  |
|  |  | Грунтозацеп для фанеры |
|  |  | Для крепления панелей боковых длинных по середине используется грунтозацеп, изготовленный из листа толщиной 2,5 мм, который представляет собой конструкцию из двух согнутых полукорпусов с отогнутыми лапками снизу. Габариты в сборе 700х99х65 мм. |
|  |  | Площадка |
|  |  | Площадка должна быть изготовления из фанеры ФОФ влагостойкой, толщина фанеры 18 мм. Фанерная крыша по периметрам среза покрыта влагостойкой акриловой краской. Одна сторона крыши, которая будет располагаться сверху, имеет покрытие с шероховатостью, для обеспечения нескользящего износостойкого покрытия игрового комплекса.Конструктивно представляет собой прямоугольную панель габаритами 1450х1050 мм со скошенными углами.  |
|  |  | Заглушка угловая |
|  |  | Представляет собой деталь, которая состоит из уголка трехполочного и фанерной заглушки. Устанавливается по четырем верхним углам игрового комплекса. Габариты треугольной фанерной заглушки 116х101 мм, представляет собой равносторонний треугольник из фанеры ФСФ толщиной 18 мм. Уголок трехполочный из стального листа толщиной 2,5 мм, имеет три отогнутые лапки с отверстиями. Уголок размерами 108х98х34 мм после гибки.  |