|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Кол-во | Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя |
| 1 | Скамья | 1 | Конструктивно изделие должно состоять из:- стойка (2 шт)- доска сиденья (2 шт)- доска спинки (1 шт)- доска боковая (2 шт)В сборе представляет собой конструкцию в виде скамьи, состоящей из двух боковин, которые соединены с сиденьем и спинкой.  |
| Внешние размеры |
| Длина, ±20 мм  | 1208 |
| Ширина, ±20 мм | 637 |
| Высота, ±20 мм | 772 |
| Комплектация |
| Стойка, шт. | 2 |
| Доска сиденья, шт. | 2 |
| Доска спинки, шт. | 1 |
| Доска боковая, шт. | 2 |
| Изделие должно представлять собой устойчивую конструкцию, обеспечивающую безопасные условия для занятий на открытом воздухе.Конструкция должна обладать высокой ударопрочностью и виброустойчивостью.Изделие должно методом бетонирования закладных анкеров М12. Изделие должно быть антивандальным.Конструкция изделия должна быть без выступов и заусенцев, углы и края закруглены. Минимальный радиус закругления не менее 3 мм.Выступающие части болтовых соединений должны быть защищены пластиковыми заглушками либо иным образом.Все металлические части конструкции должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях, что предотвращает металл от коррозии.Детали из фанеры окрашены краской «НОРДИКА» на основе акрилата и покрыты лаком «ТЕКНОКОАТ». Покрытие создает сильную износостойкую поверхность |
|  |  |  | Стойка |
|  |  |  | Стойка представляет собой конструкцию сварную из двух гнутых полустоек, выполненных из стального листа толщиной 4 мм. Стойка в сборе имеет габариты 637х767х76 мм. Полустойка верхняя полукруглая выполнена в виде гнутой конструкции, на виде сбоку представляет собой полукруглую конструкцию в виде сектора «полумесяца», усеченого, с отогнутыми ребрами для придания жесткости. Габариты в согнутом состоянии 637х80х767 мм.Полустойка нижняя «ножка» выполнена в виде кронштейна с отогнутыми краями в виде буквы «Г», которая согнута под углом 110 градусов, габариты в согнутом виде 552х393х86 мм. Полустойка в сборе имеет исполнение левое и правое (зеркальное).  |
|  |  |  | Доска сиденья |
|  |  |  | Доска сиденья представляет собой лист фанеры влагостойкой ФОФ с шероховатым покрытием, толщина фанеры 30 мм. Фанера габаритами 1200х205 мм.  |
|  |  |  | Доска спинки |
|  |  |  | Доска спинки представляет собой лист фанеры влагостойкой ФОФ с шероховатым покрытием, толщина фанеры 18 мм. Фанера габаритами 1200х145 мм. |
|  |  |  | Доска боковая |
|  |  |  | Доска боковая представляет собой лист фанеры влагостойкой ФОФ с шероховатым покрытием, толщина фанеры 18 мм. Фанера габаритами 483х294 мм. Выполнена в виде сектора усеченного круга, в виде «полумесяца», повторяя форму кронштейна верхнего стойки. Имеет зеркальное исполнение.  |