|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Кол-во | Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя | |
| 1 | Скамья | 1 | Конструктивно изделие должно состоять из:  - стойка (6 шт)  - сегмент-сектор (8 шт)  - сегмент соединяющий (5 шт)  В сборе представляет собой конструкцию в виде скамьи, состоящей из шести стоек, которые соединены сегментами секторами и сегментами соединяющими. | |
| Внешние размеры | |
| Длина, ±20 мм | 3988 |
| Ширина, ±20 мм | 3588 |
| Высота, ±20 мм | 458 |
| Комплектация | |
| Стойка, шт. | 6 |
| сегмент-сектор, шт. | 8 |
| сегмент соединяющий, шт. | 5 |
| Изделие должно представлять собой устойчивую конструкцию, обеспечивающую безопасные условия для занятий на открытом воздухе.  Конструкция должна обладать высокой ударопрочностью и виброустойчивостью.  Изделие должно методом бетонирования закладных анкеров М12. Изделие должно быть антивандальным.  Конструкция изделия должна быть без выступов и заусенцев, углы и края закруглены. Минимальный радиус закругления не менее 3 мм.  Выступающие части болтовых соединений должны быть защищены пластиковыми заглушками либо иным образом.  Все металлические части конструкции должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях, что предотвращает металл от коррозии.  Детали из фанеры окрашены краской «НОРДИКА» на основе акрилата и покрыты лаком «ТЕКНОКОАТ». Покрытие создает сильную износостойкую поверхность | |
|  |  |  | Стойка | |
|  |  |  | Стойка представляет собой конструкцию из шести секторов, выполненных из листа 2 мм и скрепленных между собой заклепками. Сектор представляет собой конструкцию из листа, которая имеет два отгиба под углом 60 градусов между ними при виде сверху. Каждое из ребер имеет отгибы сверху и снизу по торцу, которые необходимы для крепления фанерного настила сверху и анкерных болтов снизу соответственно. Габариты сектора после гибки 413х188х440 мм. Сектор усечен к низу для удобства сидящего на скамье пользователя.  Стойка в сборе имеет габариты 827х718х440 мм. | |
|  |  |  | Сегмент-сектор | |
|  |  |  | Сегмент сектор представляет собой лист фанеры влагостойкой ФОФ с шероховатым покрытием, толщина фанеры 18 мм.  Фанера габаритами 499х863 мм с заранее выполненными отверстиями для крепления к стойке. Сектор в выполнен в виде сегмента окружности радиусом 500 мм, усеченного под углом 120 градусов. | |
|  |  |  | Сегмент соединяющий | |
|  |  |  | Сегмент соединяющий представляет собой лист фанеры влагостойкой ФОФ с шероховатым покрытием, толщина фанеры 18 мм.  Фанера габаритами 1493х864 мм с заранее выполненными отверстиями для крепления к стойке. Сегмент в выполнен в виде продолговатой конструкции, с вырезами по краям под углами 120 градусов (с двух краев) для соединения в целую конструкцию с сегментами-секторами либо с другим сегментом соединяющим. | |