|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя | |
| 1 | Изделие «Спортивное оборудование»  Примерный эскиз | Внешние размеры (в статичном положении) | |
| Длина, мм (±20 мм) | 1500 |
| Ширина, мм (±20 мм) | 1500 |
| Высота, мм (±20 мм) | 30 |
| Комплектация | |
| Помост для гиревиков, шт. | 1 |
| Описание конструкции | |
| Изделие представляет собой конструкцию, обеспечивающую безопасные условия для занятий спортом на открытом воздухе.  Конструкция должна обладать высокой ударопрочностью и виброустойчивостью.  Изделие используется для проведения мероприятий по сдаче нормативов по спортивной подготовке, не требует крепления и не предусматривает круглогодичного использования на открытом воздухе без присмотра ответственного лица.  Минимальный радиус закругления элементов изделия, доступных пользователю - не менее 3 мм.  Каждое изделие комплектуется табличкой информационной, на которой должна быть нанесена информация о производителе, месяце и годе изготовления, обозначение изделия. | |
| Помост для гиревиков | | |
|  | Помост должен быть изготовлен из ламинированной фанеры ФОФ с высокой водо- и износостойкостью, с антискользящим покрытием, толщиной не менее 30 мм. Углы помоста должны быть закруглены с радиусом не менее 3 мм. Торцы среза должны быть покрыты акриловой водостойкой краской. | |