|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. Показателя | |
| 1 | Изделие «Спортивное оборудование»  Примерный эскиз | Внешние размеры (в статичном положении) | |
| Длина, мм (±20 мм) в разложенном состоянии | 3000 |
| Ширина, мм (±20 мм) без планки | 150 |
| Высота, мм (±20 мм) в разложенном состоянии | 20 |
| Комплектация | |
| Линейка складная, шт. | 1 |
| Описание конструкции | |
| Изделие представляет собой конструкцию, обеспечивающую безопасные условия для занятий спортом на открытом воздухе.  Конструкция должна обладать высокой ударопрочностью и виброустойчивостью.  Изделие используется для проведения мероприятий по сдаче нормативов по спортивной подготовке, не требует крепления и не предусматривает круглогодичного использования на открытом воздухе без присмотра ответственного лица.  Минимальный радиус закругления элементов изделия, доступных пользователю - не менее 3 мм.  Каждое изделие комплектуется табличкой информационной, на которой должна быть нанесена информация о производителе, месяце и годе изготовления, обозначение изделия. | |
| Линейка складная | | |
|  | Линейка должна быть изготовлена из двух частей, длина первой части линейки не менее 1500 мм, длина второй части линейки не менее 1597 мм. Обе части должны быть изготовлены из ламинированной фанеры ФОФ с высокой водо- и износостойкостью, с антискользящим покрытием, толщиной не менее 15 мм. Обе части линейки должны соединяться между собой вкладным замком, выступ длинной части линейки должен вкладываться в вырез второй короткой части линейки. На линейке должны быть нанесены изображения цифр. | |